**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **Roboty remontowe** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01  0807-04-050 | *Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej*  *krotność = 1,00* | 41,45 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01  0354-07-020 | *Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2*  *krotność = 1,00* | 21,00 | szt |  |  |
| 3 | KNR 4-01  0354-05-050 | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2*  *krotność = 1,00* | 5,80 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01  0816-06-050 | *Rozebranie posadzek z paneli podlogowych z demontażem listew przyściennych*  *krotność = 1,00* | 367,17 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 4-01  1306-01-020 | *Demontaż balustrad schodówych*  *krotność = 1,00* | 18,00 | szt |  |  |
| 6 | KNR 2-02  2112-0201-040 | *Stopnie i podstopnie proste okładzinowe kamienne granit - z przyklejąna taśma antypoślizgową*  *krotność = 1,00* | 69,60 | m |  |  |
| 7 | KNR 2-02  2111-0101-050 | *Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych granit - podesty*  *krotność = 1,00* | 9,75 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 00-12  1118-01-050 | *Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej*  *krotność = 1,00* | 93,32 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 00-12  1118-11-050 | *Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną*  *krotność = 1,00* | 93,32 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 00-12  1120-07-040 | *Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej*  *krotność = 1,00* | 94,00 | m |  |  |
| 11 | KNR 00-12  1120-09-040 | *Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną*  *krotność = 1,00* | 94,00 | m |  |  |
| 12 | KNR 4-01  0318-02-020 | *Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych o powierzchni otworu do 2,0 m2 - ościeżnice drewniane nakładane*  *krotność = 1,00* | 21,00 | szt |  |  |
| 13 | KNR 4-01  0318-03-050 | *Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 dzrwi dwuskrzydłowe*  *krotność = 1,00* | 2,80 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 4-01  0903-01-020 | *Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych*  *krotność = 1,00* | 21,00 | szt |  |  |
| 15 | KNR 4-01  0903-01-020 | *Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi dwuskrzydłowe*  *krotność = 1,00* | 2,00 | szt |  |  |
| 16 | AW-090 | *Wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń*  *krotność = 1,00* | 1,00 | kpl |  |  |
| 17 | KNR 2-02  1102-01-050 | *Warstwy wyrównawcze pod posadzki - przeszpachlowanie starej posadzki w celu eliminacji nierówności*  *krotność = 1,00* | 341,99 | m2 |  |  |
| 18 | KNR 2-02U  1136-0102-050 | *Posadzki z paneli podłogowych - panele AC 5*  *krotność = 1,00* | 341,99 | m2 |  |  |
| 19 | KNR 4-01  0901-07-020 | *Montaż listew drzwiowych*  *krotność = 1,00* | 23,00 | szt |  |  |
| 20 | KNR 2-02U  2702-01-050 | *Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi 60x60 cm*  *krotność = 1,00* | 127,24 | m2 |  |  |
| 21 | KNR 00-14  2010-07-050 | *Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101*  *krotność = 1,00* | 36,59 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 4-01  1204-08-050 | *Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)*  *krotność = 1,00* | 1 231,73 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 4-01  1204-02-050 | *Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian*  *krotność = 1,00* | 937,15 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 4-01  1204-01-050 | *Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów*  *krotność = 1,00* | 294,58 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 2-02  1207-05-040 | *Balustrady schodowe z prętów stalowych, malowane proszkowo*  *krotność = 1,00* | 9,60 | m |  |  |
| 26 | KNR 4-03  0306-01-020 | *Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych*  *krotność = 1,00* | 72,00 | szt |  |  |
| 27 | KNR 4-03  0307-0101-020 | *Wymiana włączników światła*  *krotność = 1,00* | 28,00 | szt |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys netto:** |  |  |  |  |
|  |  | **Vat** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys Brutto** |  |  |  |  |